<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<JingJiBiao BiaoDuanNO="01" Xmmc="康欣花园监控设施设备维修工程" Jsfs="1" Version="3.2">
  <ZhaoBiaoXx Zbr="盐城市东方物业管理有限公司" Zxr="江苏恒业工程管理咨询有限公司" ZbrDb="腾霞" ZxrDb="陈斌" Bzr="余志勇" Fhr="周军" BzTime="2021-12-09" FhTime="2021-12-09" />
  <Dxgcxx Dxgcbh="01" Dxgcmc="康欣花园监控设施设备维修工程" Je="0" Zgj="0" Aqwmf="0" Gf="0">
    <Dwgcxx Dwgcbh="001" Dwgcmc="康欣花园监控设施设备维修工程" Zylb="3" SoftName="江苏金石软件有限公司" SoftNum="空" DogNum="c3a1bd0352b8409799c310fc47e6e3b9" MachineKey="00-E0-70-A5-50-B4">
      <Fywj />
      <Gfsj>
        <GfsjMx Xh="1" Mc="规费" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="1" />
        <GfsjMx Xh="1.1" Mc="社会保险费" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="2.4" Je="0" Fyxlb="1.1" />
        <GfsjMx Xh="1.2" Mc="住房公积金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.42" Je="0" Fyxlb="1.2" />
        <GfsjMx Xh="1.3" Mc="环境保护税" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费" Fl="0.1" Je="0" Fyxlb="1.3" />
        <GfsjMx Xh="2" Mc="税金" Qfjs="0" Jsjc="分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01" Fl="9" Je="0" Fyxlb="2" />
        <GfsjMx Xh="3" Mc="合计" Qfjs="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Fyxlb="3" />
      </Gfsj>
      <Qdxm>
        <Qdmx Xh="1" Qdbm="030507008001" Mc="监控摄像设备" Xmtz="1、名称:红外枪机&#xD;&#xA;2、类别:红外枪机，分辨率200W，最低照度0.01Lux(彩色模式);0.001Lux(黑白模式);0Lux(红外灯开启)，最大红外距离﹥50米，信噪比﹥56dB,视频编码标准 H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG;视频编码标准H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG;默认分辨率下默认码流 4096kbps（1080P）;POE供电；IP67防护等级；支持云端存储，实现手机远程监。&#xD;&#xA;3、备注:满足设计及使用需求，与原有监控系统兼容" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="17" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="2" Qdbm="030507008002" Mc="监控摄像设备" Xmtz="1、名称:监控摄像机750TVL&#xD;&#xA;2、类别:1/3英寸  CCD，976×582，750TVL，IP66防护等级，DC 12V±10%，最大红外距离：50m&#xD;&#xA;3、备注:满足设计及使用需求，与原有监控系统兼容" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="10" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="3" Qdbm="030410001001" Mc="立杆" Xmtz="1、名称:室外立杆&#xD;&#xA;2、规格:304不锈钢,高2.5米，双臂，壁厚2.0；含地笼及基础：含基坑开挖，基坑浇筑，渣土运输，预埋尺寸：达规范要求&#xD;&#xA;3、备注:满足设计及使用需求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="根" Sl="7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="4" Qdbm="030411005001" Mc="接线箱" Xmtz="1、名称:不锈钢设备箱&#xD;&#xA;2、规格:尺寸：300*400*180，壁厚1.0，带锁&#xD;&#xA;3、备注:满足设计及使用需求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="个" Sl="5" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="5" Qdbm="031101001001" Mc="电源设备" Xmtz="1、种类:摄像机电源&#xD;&#xA;2、规格:DC12V2A&#xD;&#xA;3、备注:满足设计及使用需求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="27" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="6" Qdbm="030501010001" Mc="收发器" Xmtz="1、名称:光纤收发器&#xD;&#xA;2、类别:千兆单模单纤，RJ-45，SC，IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3ab，IEEE802.3z，IEEE802.3x，10/100/1000Mbps，3000米，5VDC，0.6A；接口类型RJ-45，SC；网络：符合协议标准IEEE802.3，IEEE802.3u，IEEE802.3ab，IEEE802.3z，IEEE802.3x；传输速率10/100/1000Mbps；最大传输距离3000米；它参数：电源电压5VDC，0.6A；环境参数：工作温度：-20℃～60℃；工作湿度10%～90%RH（不凝结）；存储温度-40℃～70℃；存储湿度：5%～90%RH（不凝结）&#xD;&#xA;3、备注:满足设计及使用需求，与原有监控系统兼容" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="15" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="7" Qdbm="030411004001" Mc="配线" Xmtz="1、名称:监控电源线&#xD;&#xA;2、类型:室外RVV2*1.0无氧铜&#xD;&#xA;3、备注:满足设计及使用需求" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="500" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="8" Qdbm="030507012001" Mc="视频传输设备" Xmtz="1、名称:视频光端机&#xD;&#xA;2、类别:16路模拟视频光端机，BY-16V,FC20KM,16路视频BNC&#xD;&#xA;3、备注:满足设计及使用需求，与原有监控系统兼容" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="对" Sl="42" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="9" Qdbm="031002002001" Mc="设备支架" Xmtz="1、名称:监控支架&#xD;&#xA;2、类别:不锈钢鸭嘴&#xD;&#xA;3、备注:满足设计及使用需求" Jsgz="1.以千克计量，按设计图示质量计算&#xD;&#xA;2.以套计量，按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="10" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="10" Qdbm="031002002002" Mc="设备支架" Xmtz="1、名称:监控支架&#xD;&#xA;2、类别:铝合金抱箍&#xD;&#xA;3、备注:满足设计及使用需求" Jsgz="1.以千克计量，按设计图示质量计算&#xD;&#xA;2.以套计量，按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="11" Qdbm="030501001001" Mc="输入设备" Xmtz="1、名称:传输器&#xD;&#xA;2、类别:频率响应DC-8MHZ；阻抗：BNC端75Ω ，RJ45端100Ω；工作温度：-10℃-70℃；储藏温度：-30℃-70℃；适用NTSC，PAL，SECAM，CCIR制式&#xD;&#xA;3、备注:满足系统及使用需求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="只" Sl="400" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="12" Qdbm="030501001002" Mc="输入设备" Xmtz="1、名称:鼠标&#xD;&#xA;2、类别:光电/有线&#xD;&#xA;3、备注:满足设计及使用需求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="只" Sl="15" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="13" Qdbm="030411004002" Mc="配线" Xmtz="1、名称:监控电源线&#xD;&#xA;2、类型:室外YJV2*2.5纯铜" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="m" Sl="1050" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="14" Qdbm="030502005001" Mc="双绞线缆" Xmtz="1、名称:超五类网线&#xD;&#xA;2、规格:HSYV-5E室内网线，8*0.5无氧铜" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="1120" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="15" Qdbm="030501012001" Mc="交换机" Xmtz="1、名称:6口全千兆交换机&#xD;&#xA;2、备注:满足设计及使用要求，与原有监控系统兼容" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="45" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="16" Qdbm="030502007001" Mc="光缆" Xmtz="1、名称:室外光缆&#xD;&#xA;2、规格:GYTA-24,耐寒pvc，防水pvc&#xD;&#xA;3、备注:满足设计及使用需求" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算" Dw="m" Sl="1500" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="17" Qdbm="030501012002" Mc="交换机" Xmtz="1、名称:光钎交换机&#xD;&#xA;2、类别:全千兆单模单纤，TL-FC382A-3，8个千兆SC光纤接口，2个千兆RJ45接口交换机&#xD;&#xA;3、备注:满足设计及使用需求，与原有监控系统兼容" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="18" Qdbm="030404031001" Mc="小电器" Xmtz="1、名称:电源插排&#xD;&#xA;2、规格:8位3极&#xD;&#xA;3、备注:满足设计及使用需求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="50" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="19" Qdbm="030404031002" Mc="小电器" Xmtz="1、名称:电源插排&#xD;&#xA;2、规格:3位3极&#xD;&#xA;3、备注:满足设计及使用需求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="7" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="20" Qdbm="030404031003" Mc="小电器" Xmtz="1、名称:空开&#xD;&#xA;2、规格:C32&#xD;&#xA;3、备注:满足设计及使用需求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="套" Sl="57" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="21" Qdbm="030502016001" Mc="布放尾纤" Xmtz="1、名称:光纤尾纤（含熔接）&#xD;&#xA;2、规格:SC电信级&#xD;&#xA;3、备注:满足设计及使用需求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="根" Sl="360" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="22" Qdbm="030502015001" Mc="光缆终端盒" Xmtz="1、名称:机架式终端盒（含耦合器）&#xD;&#xA;2、类别:壁厚1.5镀锌黑色，24口SC&#xD;&#xA;3、备注:满足设计及使用需求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="只" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="23" Qdbm="030502015002" Mc="光缆终端盒" Xmtz="1、名称:终端盒（含耦合器）&#xD;&#xA;2、类别:壁厚1.5镀锌黑色，4口SC&#xD;&#xA;3、备注:满足设计及使用需求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="只" Sl="3" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="24" Qdbm="030411001001" Mc="配管" Xmtz="1、名称:室外管道&#xD;&#xA;2、规格:PE50&#xD;&#xA;3、配置形式:挖土埋管、顶管等敷设方式综合考虑&#xD;&#xA;4、备注:满足设计及使用需求，含挖土、回填、绿化恢复等，投标人自行勘踏现场，综合考虑后报价。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="600" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="25" Qdbm="030411001002" Mc="配管" Xmtz="1、名称:波纹管&#xD;&#xA;2、规格:PE40&#xD;&#xA;3、挖土深度:深50公分，宽30公分&#xD;&#xA;4、备注:满足设计及使用需求，含挖土、回填、绿化恢复等，投标人自行勘踏现场，综合考虑后报价。" Jsgz="按设计图示尺寸以长度计算。" Dw="m" Sl="350" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="26" Qdbm="010401011001" Mc="砖检查井" Xmtz="1、名称：检修井&#xD;&#xA;2、规格：深40公分，长宽500*700长方形，400*600混泥土浇筑井盖，含挖土、回填等&#xD;&#xA;3、满足设计及规范要求" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="座" Sl="6" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="27" Qdbm="030507008003" Mc="监控维修" Xmtz="1、名称:模拟监控维修&#xD;&#xA;2、类别:排（检）查摄像机、线路的故障原因，并对摄像机及线路维修、维护，保证正常运行" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="188" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="28" Qdbm="030507008004" Mc="监控维修" Xmtz="1、名称:网络监控维修&#xD;&#xA;2、类别:排（检）查摄像机、线路的故障原因，并对摄像机及线路维修、维护，保证正常运行" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="台" Sl="101" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="29" Qdbm="030507008005" Mc="机房设备检测维修" Xmtz="1、名称:机房设备检查并维修&#xD;&#xA;2、类别:对机房内监控设备故障进行排查并维修、维护，以保证监控系统的正常运行。&#xD;&#xA;3、备注:投标人自行勘察现场，此项费用一次性包死，结算不调整" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="30" Qdbm="030411004003" Mc="配件" Xmtz="1、名称:接插件及相关配件&#xD;&#xA;2、类型:含接插件、跳线、金属软管、插头、电源头等相关辅材" Jsgz="按设计图示尺寸以单线长度计算（含预留长度）" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="31" Qdbm="030507008006" Mc="拆除等工作" Xmtz="1、名称:拆除等工作&#xD;&#xA;2、类别:对原有已损坏监控设备、配件等进行拆除，拆除后的监控设备、配件存放至甲方指定仓库或区域。&#xD;&#xA;3、备注:投标人自行勘察现场，此项费用一次性包死，结算不调整" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
        <Qdmx Xh="32" Qdbm="030501016001" Mc="监控系统工程调试试运行" Xmtz="1、名称:监控系统工程调试试运行（含点位调试、系统调试等）&#xD;&#xA;2、类别:系统调试及试运行为一次性包死价,中标后一律不作调整" Jsgz="按设计图示数量计算" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" Bz="" />
      </Qdxm>
      <Csxm>
        <ZjCs>
          <ZjCsMx Xh="1" Bm="031302001001" Mc="现场安全文明施工" Js="0" Jsjc="" Fl="100" Je="0" Xmlb="1">
            <AqwmfMx Mc="基本费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="1.5" Je="0" Xmlb="1.1" />
            <AqwmfMx Mc="标化增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="1.2" />
            <AqwmfMx Mc="扬尘污染防治增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0.21" Je="0" Xmlb="1.3" />
          </ZjCsMx>
          <ZjCsMx Xh="2" Bm="031302010001" Mc="工程按质论价" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="2" />
          <ZjCsMx Xh="3" Bm="031302002001" Mc="夜间施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="4" Bm="031302004001" Mc="二次搬运" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="5" Bm="031302005001" Mc="冬雨季施工" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="6" Bm="03B001" Mc="地上、地下设施、建筑物的临时保护设施" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="7" Bm="031302006001" Mc="已完工程及设备保护费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="8" Bm="031302008001" Mc="临时设施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="9" Bm="031302009001" Mc="赶工措施费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="10" Bm="03B002" Mc="特殊条件下施工增加费" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="11" Bm="031302003001" Mc="非夜间施工照明" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="12" Bm="031302011001" Mc="住宅工程分户验收" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="13" Bm="031302012001" Mc="建筑工人实名制费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
          <ZjCsMx Xh="14" Bm="031302015001" Mc="智慧工地费用" Js="0" Jsjc="分部分项工程费+单价措施项目费-除税工程设备费" Fl="0" Je="0" Xmlb="0" />
        </ZjCs>
        <DjCs>
          <DjCsMx Xh="1" Bm="031301017001" Mc="脚手架搭拆" Xmtz="" Jsgz="" Dw="项" Sl="1" Zhdj="0" Zhhj="0" Rgf="0" Zcf="0" Sbf="0" Fcf="0" Clf="0" Jxf="0" Glf="0" Lr="0" Zgj="0" Zgr="0" />
        </DjCs>
      </Csxm>
      <Qtxm>
        <QtxmMx Xh="1" Mc="暂列金额" Je="0" Xmlb="1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2" Mc="暂估价" Je="0" Xmlb="2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.1" Mc="材料暂估价" Je="0" Xmlb="2.1" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="2.2" Mc="专业工程暂估价" Je="0" Xmlb="2.2" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="3" Mc="计日工" Je="0" Xmlb="3" Bz="" />
        <QtxmMx Xh="4" Mc="总承包服务费" Je="0" Xmlb="4" Bz="" />
      </Qtxm>
      <Zlje />
      <Clzg />
      <Zygczg />
      <Jrg>
        <JrgBt Xh="一" Mc="人工" Je="0" Lb="1" />
        <JrgBt Xh="二" Mc="材料" Je="0" Lb="2" />
        <JrgBt Xh="三" Mc="施工机械" Je="0" Lb="3" />
        <JrgBt Xh="四" Mc="企业管理费和利润" Je="0" Lb="4" />
      </Jrg>
      <Zcbfwf>
        <ZcbfwfMx Xh="1" Mc="发包人供应材料" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
        <ZcbfwfMx Xh="2" Mc="发包人发包专业工程" Xmjz="0" Fwnr="" Jsjc="项目价值" Fl="0" Je="0" />
      </Zcbfwf>
      <Zjxmjdkzffj />
      <Fbrgycl />
      <Cbrgycl />
      <Rcjhz />
    </Dwgcxx>
  </Dxgcxx>
</JingJiBiao>